{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Con riferimento al sopralluogo: se il sopralluogo viene effettuato in forma di operatore singolo è poi possibile presentare offerta in forma di RTI costituenda? ","Con riferimento al sopralluogo obbligatorio, per il caso di RTI si rinvia alle prescrizioni della Lettera di invito a pagina 5. Si ricorda che la partecipazione in RTI è possibile nei termini previsti dall'art. 48 co. 11 d.lgs 50/2016.\r\n\r\nAsti, lì 03 luglio 2023\r\nIL RUP"]
[2,"Con riferimento al documento AT00151019022PE0GENREL03R1(1) RELAZIONE TECNICO IMPIANTISTICA PROGETTO ESECUTIVO si legge a pagina 4 che la colonnina deve essere provvista di “Contatore: in DC con approvazione PTB, in AC con certificato MID”.\r\nSi chiede di confermare che tale contatore debba essere fornito, dal momento che non se ne trova evidenza nel Computo Metrico dell’infrastruttura di ricarica (documento AT00151019022PE0GENCOM03R2(1)); in caso affermativo si chiede conferma che le due soluzioni (PTB/MID) siano da considerarsi l’una alternativa all’altra.\r\n\r\nCon riferimento al documento AT00151019022PE0GENREL03R1(1) RELAZIONE TECNICO IMPIANTISTICA PROGETTO ESECUTIVO si legge a pagina 4 che le dimensioni della colonnina sono “1750 x 740 x 615 mm (HxLxP)”, con “Peso: 395 kg”; si chiede di confermare che tali dati di dimensioni e peso siano da considerarsi solo indicativi.\r\n\r\n","Spett.le Operatore Economico.\r\n\r\nLa colonnina deve rispettare i requisiti minimi riportati nel paragrafo 2 della Relazione tecnico impiantistica allegata al progetto; nello specifico il contatore è interno alla colonnina. Le dimensioni della colonnina possono variare ma devono essere compatibili con il layout, quindi garantire gli spazi di progetto.\r\n\r\nAl presente riscontro è stato assegnato prot. ASP n. 12698/2023.\r\n\r\nDistinti saluti.\r\n\r\nIl RUP c/o ASP"]